|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **OPIS PRODUKTU** |
|  | Doskonały środek do czyszczenia i konserwacji elastycznych wykładzin podłogowych i tzw. twardych podłóg. Na bazie rozpuszczalnych w wodzie składników pielęgnacyjnych, które nie wymagają spłukiwania. Nie zanieczyszcza środowiska. Środek czyści i pielęgnuje . Po zastosowaniu tworzy na podłodze jedwabiście matowy, antypoślizgowy i antystatyczny film. W stężeniu aplikacyjnym pH neutralne. Nadaje się do stosowania w maszynach czyszczących. Zalecany również do pielęgnacji podłóg, które nie są lub nie mogą być pokryte dyspersjami polimerowymi. |
| **2** | **ZASTOSOWANIE** |
|  | Elastyczne wykładziny podłogowe (PCV, CV, LVT), linoleum, kauczuk, podłogi wylewane poliuretanowe i epoksydowe, kamień naturalny i sztuczny. Spełnia wymagania normy DIN 18 032 dla podłóg sportowych .Stosować zgodnie z instrukcją dla poszczególnych podłóg dostępną również na [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com). oraz [www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu) |
|  |
| **3** | **ZASTOSOWANIE** |
|  | **Podłogi zabezpieczone powłokami**  Usunąć zabrudzenia typu piasek, kurz lub inne luźne przez odkurzanie lub zamiatanie. R1000 Płyn Codziennej Pielęgnacji rozcieńczyć w zimnej wodzie w stosunku 1:200 (50 ml na 10 litrów zimnej wody), zanurzyć mop w roztworzy i odciśniętym mopem umyć podłogę. Produkt można stosować do maszyn szorująco-zbierających w rozcieńczeniu 1:400 (25 ml na 10 litrów zimnej wody).  **Podłogi bez zabezpieczenia powłokami**  Usunąć zabrudzenia typu piasek, kurz lub inne luźne przez odkurzanie lub zamiatanie. R1000 Płyn Codziennej Pielęgnacji rozcieńczyć w zimnej wodzie w stosunku 1:10 (1 litr na 10 litrów wody). W przypadku nieznacznego zabrudzenia należy zmniejszyć stężenie odpowiednio do stopnia zabrudzenia. Rozprowadź roztwór czyszczący na powierzchni i wyszorować powierzchnię po krótkim czasie reakcji. W przypadku większych powierzchni należy użyć maszyny jednotarczowej z czerwonym padem. Do usuwania zabrudzeń zalecamy stosowanie odkurzaczy wodnych z adapterem do podłóg twardych.. Pozostawić podłogę do wyschnięcia. Wypolerować podłogę maszyną jednotarczową i białym padem. |
| **4** | **WYDAJNOŚĆ** |
|  | Codzienne zabrudzenia – 1 litr produktu wystarczy na umycie minimum 1000 m2 podłogi  Duże zabrudzenia - 1 litr produktu wystarczy na umycie minimum 50 m2 podłogi |
| **5** | **MAGAZYNOWANIE** |
|  | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania 24 miesiące w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu od daty produkcji. Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. |
| **6** | **DANE TECHNICZNE** |
|  | Wartość pH: ok. 9,5 (koncentrat). Składniki: poniżej 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, mydło, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Zawiera zapachy, GERANIOL, LIMONENE, rozpuszczalniki, składniki pielęgnacyjne.  Giscode: GU 50 (kod produktu do czyszczenia i pielęgnacji) |

ADR/RID: produkt bezpieczny pod względem przepisów transportowych.

CLP: GHS07 **Uwaga.** H319 Działa drażniąco na oczy. P101 Jeśli konieczna jest pomoc medyczna, należy mieć pod ręką pojemnik z produktem lub etykietę.P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować ochronę oczu / ochronę twarzy. P305 + P351 + P338 W OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. Kontynuować płukanie. P337 + P313 Jeśli podrażnienie oka utrzymuje się: zasięgnąć porady lekarza. P501 Usuwanie pozostałej zawartości

Pojemnik opróżnić zgodnie z lokalnymi przepisami. Nawet w przypadku stosowania produktów o niskiej emisyjności należy stosować zwykłe środki ostrożności. Pozostałe opróżnione pojemniki można utylizować wraz z odpadami domowymi lub składowiskiem surowców wtórnych.

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **INFORMACJE DODATKOWE** |
|  | Prosimy stosować się do naszych instrukcji dotyczących pielęgnacji podłóg i zastosowania produktów na stronie www.dr-schutz.com. |
| **8** | **QUERVERWEIS** |
|  | Niżej podane dokumenty są integralne z tą Kartą Techniczną  - Ogólne informacje na temat stosowania produktów firmy Dr. Schutz  - Karta Charakterystyki dostępna na żądanie.  Wymienione dokumenty, a także niniejsza Karta Techniczna w najnowszej formie, są dostępne na stronie www.dr-schutz.com lub na żądanie pod poniższym adresem. |

**Dr. Schutz - We Care About Floors**

|  |  |
| --- | --- |
| CC-Dr. Schutz GmbH  Holbeinstraße 17  53175 Bonn  Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0  Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29  E-Mail: [zentrale@dr-schutz.com](mailto:zentrale@dr-schutz.com) | Dr. Schutz Polska sp. z o. o.  ul. Dekoracyjna 3  65-722 Zielona Góra  tel. +48 535 500 483  e-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu |

Podane wyżej wymienione dane techniczne są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i najnowszymi technologiami. Dlatego też, produkt nie spowoduje uszkodzenia podczas używania postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania. Stosowanie naszych produktów odbywa się jednak poza naszą kontrolą, i stosujesz je na własną odpowiedzialność i nie zwalnia cię to od testowania produktów dostarczonych przez nas do zamierzonych procesów i celów. Nasze porady są zatem niewiążące i nie można ich dochodzić przeciwko nam - nawet w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności osób trzecich. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń, wytycznych i norm oraz uznanych zasad technologii. Wraz z wydaniem tej informacji o produkcie poprzednie wersje tracą ważność.