#  1 OPIS PRODUKTU

Sucha piana w spray’u z doskonałymi substancjami czyszczącymi. Przeznaczona do materiałów wrażliwych na wodę np. dywanów z wełny, sizalu, kokosu, juty, konopi i koziej sierści oraz mebli tapicerowanych i tekstylnych. Produkt skrajnie łatwopalny.

#  2 PRZEZNACZENIE

Szczególnie nadaje się do czyszczenia wrażliwych na wilgoć włókien naturalnych oraz orientalnych(wełny, jedwabiu, włókna kokosowego, juta, sizal, konopie). Zalecamy również do intensywnego czyszczenia tapicerki, tekstylnych okładzin ściennych i ozdobnych pokryć.

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie [www.dr-](http://www.dr-)schutz.com.

#  3 SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie odkurzyć dywan przed użyciem suchej piany. Wstrząsnąć spray’em i za pomocą dyszy rozpylającej skierowanej w dół rozprowadzić równomiernie pianę po całej powierzchni. Wmasować pianę przy pomocy szczotki (z naturalnego włókna). Przy tapicerkach i drobno tkanych materiałów zalecamy użycie lekko wilgotnej piankowej gumy lub gąbki. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 2-4 godziny, skrystalizowany brud odkurzyć.

**Uwaga:**

- Przed użyciem należy pianę nałożyć w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić odpowiedniość materiału, wodoodporność i trwałość koloru.

#  4 ZUŻYCIE

400ml = 10m2

#  5 MAGAZYNOWANIE

Pianę aktywną należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed mrozem.

#  6 DANE TECHNICZNE

Dane dot. składników: mniej niż 5% środków anionowych powierzchniowo czynnych, mniej niż 5% fosforanów. Zawiera konserwanty. Inne składniki : składniki pielęgnacyjne, propelent.

Kod dla produktów czyszczących i pielęgnacyjnych (Giscode) GT0

pH: ok. 7,5 (koncentrat)

ADR / RID: UN1950 AEROSOLS, 2, (D).

CLP: GHS02, GHS07. Danger. H222-H229 ekstramalnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem, może wybuchnąć po podgrzaniu. H319 Działa drażniąco na oczy. P101 Jeśli konieczna jest pomoc medyczna, należy mieć pod ręką pojemnik z produktem lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuuj płukanie. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50 °C / 122 °F. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami.

Opróżnione kanistry mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do centrum recyklingu.

#  7 UWAGI SPECJALNE

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

#  8 DODATKOWE INFORMACJE

## Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

## - Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Piany aktywnej.

## - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

## Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

## Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o. Dr. Schutz GmbH

## Ul. Dekoracyjna 3 Holbeinstraße 17

## 65-722 Zielona Góra D-53175 Bonn

## +48 535 500 483 Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40

## andrzej.zabiega@dr-schutz.eu Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46

##  E-Mail:export@dr-schutz.com

##  www.dr-schutz.com

## KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącącymi ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi zaleceniami.