|  |  |
| --- | --- |
|  | **SPRAY BOY 2000** |

**Instrukcja obsługi**

**Przeznaczenie**

- ekstrakcyjne czyszczenie wykładzin dywanowych

- ekstrakcyjne czyszczenie mebli tapicerowanych

- usuwanie rozpuszczonych i wyszorowanych zabrudzeń podczas gruntownego czyszczenia wykładzin elastycznych

**Produkt do czyszczenia**

Produkt przeznaczony do urządzenia Spray Boy

* **Koncentrat do Wykładzin Dywanowych produkcji firmy Dr. Schutz GmbH**

Prosimy używać wyłącznie podany środek, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia lub wykładziny. Produkt posiada właściwości hamujące powstawanie piany i chroni włókna wykładzin zachowując ich kolor. Zapobiega filcowaniu włókien wełnianych

**Wyposażenia**

Wraz z urządzeniem Spray Boy do dyspozycji jest adapter do czyszczenia wykładzin dywanowych.

Adapter do czyszczenia mebli tapicerowanych nie stanowi wyposażenia urządzenia; adapter można dokupić.

Adapter do usuwania rozpuszczonych zanieczyszczeń z wykładzin elastycznych

nie stanowi wyposażenia urządzenia; adapter można dokupić.

**Przebieg czyszczenia**

1. podłoże dokładnie odkurzyć.
2. trwałe plamy usuwamy za pomocą odplamiacza Fleck&Weg *-* przed użyciem odplamiacza należy sprawdzić jego działanie w mało widocznym miejscu
3. przygotować urządzenie
* zdjąć pokrywę górną oraz górny zbiornik na wodę brudną (zanieczyszczoną)
* w przypadku normalnego zabrudzenia do zbiornika wody czystej nalać 150 ml (3 kreski na podziałce opakowania produktu **Koncentrat do Wykładzin Dywanowych**.
* w przypadku silnego zabrudzenia dawkę zwiększyć.
* napełnić zbiornik wodą aż do miejsca oznaczonego na podziałce (ok.6 L) - miejsce to widoczne jest poniżej, na rurze w zbiorniku wody czystej.
* zamontować zbiornik na wodę zanieczyszczoną oraz pokrywę.
1. włączyć przycisk „Rozpylanie cieczy” i „Odsysania”
2. prace należy rozpocząć od miejsca najbardziej oddalonego od drzwi trzymając końcówkę do pryskania ok 1m przed sobą.
3. pociągnąć dźwignię znajdującą się przy rurze odsysającej w celu spryskania podłogi środkiem
4. pociągnąć rurę w kierunku „od siebie“, aby odessać zanieczyszczenia
5. czynność powtórzyć bez zwalniania dźwigni
6. im wolniej proces zostanie przeprowadzony tym dokładniej wyczyścimy

**WSKAZÓWKA**

W przypadku silniejszych zabrudzeń zaleca się rozprowadzić roztwór czyszczący za pomocą urządzenia czyszczącego, a następnie pozostawić w działaniu przez kilka minut.

Następnie postępować w sposób opisany wyżej.

**Uwaga: tworzenie piany.**

Podczas odsysania zanieczyszczeń należy zwracać uwagę na to, aby woda nie pieniła się silnie**. Koncentrat do Wykładzin Dywanowych**posiada właściwości hamujące powstawanie piany. W przypadku jednak gdy dojdzie do silnego pienienia należy natychmiast wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik z wodą zanieczyszczoną.

W przypadku gdy piana i wilgoć dostaną sie do silnika należy urządzenie natychmiast wyłączyć i pozostawić do wyschnięcia na ok. 2 godziny. Dopiero po upływie tego czasu można kontynuować pracę.

Gdy z urządzenia nie wydostaje się już roztwór czyszczący oznacza to że zbiornik wody czystej (dolny) jest już pusty. Wyłączyć urządzenie. Zbiornik wody zanieczyszczonej opróżnić i wypłukać. Zbiornik wody czystej napełnić świeżą wodą oraz środkiem czyszczącym i kontynuować pracę.

**Gdy podłoże zostanie wyczyszczone, należy je koniecznie przemyć czystą wodą a następnie wodę odessać. W ten sposób z podłoża zostaną usunięte pozostałości środka czyszczącego.**

Po ukończeniu prac zbiornik wody zanieczyszczonej i czystej całkowicie opróżnić, węże od urządzenia rozmontować.

kontakt

mobil: +48 535 500 483

e-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

[www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu)