**INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI**

**PODŁÓG DREWNIANYCH OLEJOWANYCH**

Przydatne produkty: Przydatne maszyny i urządzenia:

Floorboy

Środek do Intensywnego Czyszczenia

Olej Pielęgnacyjny Premium

Jednotarczowa maszyna

Płyn Czyszczący do Podłóg Olejowanych / biały do podłóg bielonych

Mop


Pady:

- zielony,

- niebieski,

- biały

- filcowy

H2Oil

Elatex

Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster

Biała Pasta

Zestaw do Nakładania Powłok Zabezpieczających

1. **Czyszczenie gruntowne i aplikacja zabezpieczenia**

Czyszczenie gruntowne i naniesienie zabezpieczenia przeprowadzać bezpośrednio po ułożeniu podłogi, po pełnym utwardzeniu oleju bazowego oraz w kolejnych okresach pielęgnacyjnych zgodnie z zaleceniami instalatora podłogi i od jej obciążenia.

Zależnie od dostępności do maszyn i urządzeń proces czyszczenia i pielęgnacji przeprowadzamy w następujący sposób

1. **używając urządzenie FloorBoy:**
2. produkt **Środek do Intensywnego Czyszczenia**  rozcieńczyć w zimnej wodzie zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.
3. wlać roztwór do zbiornika
4. podając roztwór bezpośrednio na podłogę przyciskiem na panelu sterującym urządzenia **FloorBoy** nanieść na powierzchnię ok. 4 m2.
5. używając zielony pad wyszorować podłogę,
6. przy pomocy mopa usunąć zabrudzenie
7. zadbać, aby rozpuszczone i wyszorowane zabrudzenie nie wyschło na podłodze
8. czynność powtarzać aż do pełnego wyczyszczenia podłogi
9. umyć mopem i czystą wodą całą powierzchnię podłogi
10. pozostawić podłogę do wyschnięcia przez czas co najmniej 6 godzin

**UWAGA:** podczas mycia podłóg drewnianych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie doprowadzić do zbyt intensywnego wylewania płynów na powierzchnię czyszczoną, gdyż może to doprowadzić do trwałego odkształcenia podłogi

1. **stosując Jednotarczową Maszynę:**
2. produkt **Środek do Intensywnego Czyszczenia**  rozcieńczyć w zimnej wodzie zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu
3. zanurzyć mop w roztworze i dobrze wyciśniętym mopem nanieść na powierzchnię ok. 4 m2.
4. wyszorować podłogę używając zielony pad nałożony na **Jednotarczową Maszynę**,
5. przy pomocy **mopa** usunąć zabrudzenie,
6. zadbać, aby rozpuszczone i wyszorowane zabrudzenie nie wyschło na podłodze
7. czynność powtarzać aż do pełnego wyczyszczenia podłogi,
8. umyć mopem i czystą wodą całą powierzchnię podłogi,
9. pozostawić podłogę do wyschnięcia przez czas co najmniej 6 godzin

**UWAGA:** podczas mycia podłóg drewnianych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie doprowadzić do zbyt intensywnego wylewania płynów na powierzchnię czyszczoną, gdyż może to doprowadzić do trwałego odkształcenia podłogi

1. **używając Ręczny Zestaw do Czyszczenia „Padmaster” i Mop**
2. produkt **Środek do Intensywnego Czyszczenia**  rozcieńczyć w zimnej wodzie zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu
3. zanurzyć mop w roztworze, wycisnąć i nanieść roztwór na podłogę na około 4 m2.
4. przy pomocy **Ręczny Zestaw do Czyszczenia „Padmaster”** z zielonym padem wyszorować podłogę
5. przy pomocy **mopa** usunąć zabrudzenie,
6. zadbać, aby rozpuszczone i wyszorowane zabrudzenie nie wyschło na podłodze
7. czynność powtarzać aż do pełnego wyczyszczenia podłogi
8. umyć **Mopem** i czystą wodą całą powierzchnię podłogi.
9. pozostawić podłogę do wyschnięcia przez czas co najmniej 6 godzin

**UWAGA:** podczas mycia podłóg drewnianych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie doprowadzić do zbyt intensywnego wylewania płynów na powierzchnię czyszczoną, gdyż może to doprowadzić do trwałego odkształcenia podłogi

1. **Aplikacja zabezpieczenia pielęgnacyjnego -** wybrać jeden z produktów:

- **Olej Pielęgnacyjny Premium** – tworzy najlepszą powłokę zabezpieczającą - aplikacja urządzeniem FloorBoy z białym padem lub Jednotarczową Maszyną SRP1 z białym padem

- **H2Oil** –tworzy średnio wytrzymałe zabezpieczenie - aplikacja urządzeniem FloorBoy z białym padem lub Jednotarczową Maszyną SRP1 z białym padem

- **Płyn Czyszczący do Podłóg Olejowanych –** tworzy zabezpieczeniemało odporne na duże i średnie użytkowanie – aplikacja przy użyciu Zestaw do Nakładania Powłok Zabezpieczających

**UWAGA:** przed przystąpieniem do nakładania jednego z produktów koniecznie wyłączyć

urządzenia klimatyzujące oraz ogrzewanie podłogowe

Aplikacja produktu **Olej Pielęgnacyjny Premium**

1. aplikować używając urządzenie **FloorBoy** lub **Jednotarczową Maszynę SRP1** z **Padem Białym**
2. w przypadku podłóg bielonych do **Oleju Pielęgnacyjnego** wlać produkt **Biała Pasta** i dokładnie wymieszać
3. wylać z pojemnika niewielką ilość produktu **Olej Pielęgnacyjny Premium**
4. równomiernie rozprowadzić po powierzchni podłogi przy pomocy jednej z maszyn wymienionych wyżej
5. czynność powtarzać do nałożenia powłoki na całą powierzchnię podłogi
6. po 60 min od zakończenia nakładania powłoki przeprowadzić polerowanie całej powierzchni podłogi
7. do urządzenia **FloorBoy** lub **Jednotarczowej Maszyny** zainstalować **Pad Filcowy**
8. wypolerować całą powierzchnie podłogi
9. w przypadku dużego oporu podczas polerowania przerwać czynność i pozostawić podłogę do wyschnięcia przez kolejną godzinę
10. po zakończeniu polerowania nie użytkować podłogi przez około 8 godzin

Aplikacja produktu **H2Oil**

1. aplikację urządzenie **FloorBoy** z białym padem
2. wylać z pojemnika niewielką ilość produktu **H2Oil**
3. równomiernie rozprowadzić po powierzchni podłogi przy pomocy **urządzenia FloorBoy** z białym padem
4. czynność powtarzać do nałożenia powłoki na całą powierzchnię podłogi
5. po 60 min od zakończenia nakładania powłoki przeprowadzić polerowanie całej powierzchni podłogi
6. do urządzenia **FloorBoy** zainstalować **Pad Filcowy**
7. wypolerować całą powierzchnie podłogi
8. w przypadku dużego oporu podczas polerowania przerwać czynność i pozostawić podłogę do wyschnięcia przez kolejną godzinę
9. po zakończeniu polerowania nie użytkować podłogi przez około 6 godzin

Aplikacja produktu **Płyn Czyszczący do Podłóg Olejowanych**

1. aplikację przeprowadzić **Zestawem do Nakładania Powłok Zabezpieczających**
2. wylać niewielką ilość produktu bezpośrednio na podłogę
3. **Zestawem do Nakładania Powłok Zabezpieczających** rozprowadzić produkt po powierzchni podłogi wykonując ruchy w jednym kierunku
4. po upływie 20 do 30 minut nałożyć drugą warstwę w kierunku prostopadłym do pierwszej warstwy
5. wskazane przeprowadzenie polerowania urządzeniem **FloorBoy** lub **Jednotarczową Maszyną** z zainstalowanym **Pad Filcowym**
6. pozostawić do wyschnięcia przez około 6 godzin.
7. **Usuwanie codziennych zabrudzeń**
8. produkt **H2Oil** lub **Płyn Czyszczący do Podłóg Olejowanych** wlać w ilości 25 gram do 8 - 10 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
9. w przypadku podłóg olejowanych bielonych użyć **Płyn** **Czyszczący do Podłóg Olejowanych Biały**
10. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
11. w przypadku bardzo dużych zabrudzeń można podwoić dawkę koncentratu
12. zanurzyć **Mop**, dokładnie wycisnąć i nanieść na powierzchnię czyszczoną (ok. 4m2 do 6 m2)
13. wypłukać **Mop,** dokładnie wycisnąć,
14. zebrać zabrudzenie z powierzchni, na którą naniesiony został roztwór wykonując ruch wyłącznie w kierunku do siebie
15. czynności powtarzać do momentu umycia całej powierzchni
16. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny
17. **Usuwanie plam**
18. nanieść niewielką ilość odplamiacza **Elatex** na białą, bawełnianą ściereczkę
19. usuwać plamę odciskając ją powierzchnią ściereczki zmoczonej odplamiaczem
20. czynność powtarzać do całkowitego usunięcia plamy
21. starać się nie wcierać plamy w podłogę
22. umyć powierzchnię czystą wodą
23. na czyszczona powierzchnię nanieść niewielką ilość produktu **H2Oil** lub **Płyn Czyszczący do Podłóg Olejowanych** i wetrzeć przy pomocy bawełnianej ściereczki w odplamianym i wypłukanym miejscu.

Proszę o kontakt w przypadku pytań.

Z poważaniem

Andrzej Zabiega

Prezes Zarządu

mobil: +48 535 500 483

e-mail: [andrzej.zabiega@dr-schutz.eu](mailto:andrzej.zabiega@dr-schutz.eu)

[www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu)