**INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI PODŁÓG DREWNIANYCH LAKIEROWANYCH**

Przydatne produkty: Przydatne maszyny i urządzenia:

 

FloorBoy

Środek do Intensywnego Czyszczenia

 

Jednotarczowa maszyna SRP1

Emulsja Połyskowa do Parkietu i Korka

 

Mop

Emulsja Matowa do Parkietu i Korka

 

Środek do Czyszczenia Parkietu i Korka

Zestaw do Nakładania Powłok Zabezpieczających

  

Pad zielony, niebieski i biały

Elatex

 

Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster

1. **Czyszczenie gruntowne i naniesienie powłoki.**

Przeprowadzać bezpośrednio po ułożeniu podłogi, po pełnym utwardzeniu lakieru.

Przeprowadzać okresowo po stwierdzeniu zużycia powłoki zabezpieczającej.

Przebieg pielęgnacji

Zależnie od dostępności do maszyn i urządzeń proces czyszczenia i pielęgnacji przeprowadzamy w następujący sposób:

1. używając urządzenie **Floorboy**:
2. produkt **Środek do Intensywnego Czyszczenia** rozcieńczyć w zimnej wodzie zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu
3. wlać roztwór do zbiornika
4. podając roztwór bezpośrednio na podłogę przyciskiem na panelu sterującym nanieść na powierzchnię ok. 4 m2.
5. używając zielony pad wyszorować podłogę,
6. przy pomocy mopa usunąć zabrudzenie
7. zadbać, aby rozpuszczone i wyszorowane zabrudzenie nie wyschło na podłodze
8. czynność powtarzać aż do pełnego wyczyszczenia podłogi.
9. umyć mopem i czystą wodą całą powierzchnię podłogi
10. pozostawić podłogę do wyschnięcia

**UWAGA:**podczas mycia podłóg drewnianych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie doprowadzić do zbyt intensywnego wylewania płynów na powierzchnię czyszczoną, gdyż może to doprowadzić do trwałego odkształcenia podłogi

1. stosując **Jednotarczową Maszynę SRP1**:
2. produkt **Środek do Intensywnego Czyszczenia** rozcieńczyć w zimnej wodzie zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu
3. zanurzyć mop w roztworze i dobrze wyciśniętym mopem nanieść na powierzchnię ok. 4 m2.
4. wyszorować podłogę używając niebieski pad nałożony na **Jednotarczową Maszynę SRP1**,
5. przy pomocy **mopa** usunąć zabrudzenie,
6. zadbać, aby rozpuszczone i wyszorowane zabrudzenie nie wyschło na podłodze
7. czynność powtarzać aż do pełnego wyczyszczenia podłogi,
8. umyć mopem i czystą wodą całą powierzchnię podłogi,
9. pozostawić podłogę do wyschnięcia.

**UWAGA:**podczas mycia podłóg drewnianych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie doprowadzić do zbyt intensywnego wylewania płynów na powierzchnię czyszczoną, gdyż może to doprowadzić do trwałego odkształcenia podłogi

1. Czyszczenie stosując **Ręczny Zestaw do Czyszczenia „Padmaster”** i **Mop**.
2. produkt **Środek do Intensywnego Czyszczenia** rozcieńczyć w zimnej wodzie zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu
3. zanurzyć mop w roztworze, wycisnąć i nanieść roztwór na podłogę na około 4 m2.
4. przy pomocy **Ręczny Zestaw do Czyszczenia „Padmaster”** z Niebieskim Padem wyszorować podłogę
5. przy pomocy **mopa** usunąć zabrudzenie,
6. zadbać, aby rozpuszczone i wyszorowane zabrudzenie nie wyschło na podłodze
7. czynność powtarzać aż do pełnego wyczyszczenia podłogi
8. umyć mopem i czystą wodą całą powierzchnię podłogi
9. pozostawić podłogę do wyschnięcia

**UWAGA:**podczas mycia podłóg drewnianych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie doprowadzić do zbyt intensywnego wylewania płynów na powierzchnię czyszczoną, gdyż może to doprowadzić do trwałego odkształcenia podłogi

1. **Aplikacja powłoki zabezpieczającej**
2. Wybrać produkt w zależności od optyki:

- **Emulsja Matowa do Parkietu i Korka** – optyka o połysku 20 – 25

- **Emulsja Połyskowa do Parkietu i Korka** – optyka o połysku 40 – 45

1. wybraną emulsję nakładać używając **Zestaw do Nakładania Powłok Zabezpieczających**
2. produkt w oryginalnym opakowaniu jest gotowy do użycia – nie rozcieńczać
3. wybraną emulsję można przelać do kuwety, zanurzyć mop i nakładać na powierzchnię podłogi wykonując ruchy w jednym kierunku (przód – tył) lub wylewać niewielkie porcje bezpośrednio na podłogę rozprowadzać emulsję wykonując ruchy w jednym kierunku (przód – tył)
4. po upływie 45 minut (sprawdzić dłonią czy nie powstaje efekt lepkości) nałożyć drugą warstwę w kierunku prostopadłym do kierunku nakładania pierwszej warstwy (na krzyż)
5. pozostawić do wyschnięcia przez 8 do 10 godzin
6. powłoka nie wymaga polerowania
7. **Usuwanie codziennych zabrudzeń**
8. produkt **Środek do Czyszczenia Parkietu i Korka** wlać w ilości 25 gram do 5 - 8 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
9. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
10. w przypadku bardzo dużych zabrudzeń można podwoić dawkę koncentratu
11. zanurzyć **Mop**, dokładnie wycisnąć i nanieść na powierzchnię czyszczoną (ok. 4m2 do 6 m2) wykonując ruchy do siebie i od siebie
12. wypłukać **Mop,** dokładnie wycisnąć, zebrać zabrudzenie z powierzchni, na którą naniesiony został roztwór wykonując wyłącznie ruchy do siebie
13. czynności powtarzać do momentu umycia całej powierzchni w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego sporządzić nowy
14. **Pielęgnacja okresowa**
	1. emulsję użytą wcześniej do aplikacji powłoki wlać do zimnej wody w stosunku 100 gram na 5 litrów zimnej wody
	2. po umyciu podłogi **Mopem**i produktem **Środek do Czyszczenia Podłóg**, umyć podłogę jeszcze raz **Mopem**i roztworem przygotowanym wg pkt. IV – a).
	3. zostawić podłogę do wyschnięcia.
	4. pielęgnacja wzmocni wcześniej nałożoną powłokę oraz zniweluje powstałe drobne rysy
	5. pielęgnację przeprowadzać w zależności od potrzeb i użytkowanego obiektu:

- pomieszczenia mieszkalne – raz w miesiącu, raz na dwa miesiące

- obiekty publiczne – raz lub dwa razy w tygodniu.

1. **Usuwanie plam**
2. nanieść niewielką ilość odplamiacza **Elatex** na plamę
3. po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem papierowym
4. umyć powierzchnię odplamianą czystą wodą.

Proszę o kontakt w przypadku pytań.

Andrzej Zabiega

Prezes Zarządu

mobil: +48 535 500 483

e-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

 [www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu)