**INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WYKŁADZIN LVT użytkowanie domowe**

Potrzebne produkty:

 [](javascript:open_hires('','../products/data/3/pe_191_31_1_quickstep.jpg');) 

Elatex

Mop

PU Środek do Codziennej Pielęgnacji

**Usuwanie codziennych zabrudzeń**

Wykładzina zabezpieczona warstwą lakieru poliuretanowego nałożonego

na etapie produkcji wykładziny lub lakieru poliuretanowego o nazwie handlowej **PU Siegel** aplikowanego podczas renowacji wykładziny

1. produkt **PU Środek do Codziennej Pielęgnacji** wlać w ilości 25 gram do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
3. w przypadku bardzo dużych zabrudzeń można podwoić dawkę koncentratu
4. zanurzyć **Mop**, wycisnąć i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
5. wypłukać **Mop,** dokładnie wycisnąć, zebrać zabrudzenie z powierzchni na którą naniesiony został roztwór wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
7. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1 do 3.

**Usuwanie plam**

1. nanieść niewielką ilość odplamiacza **Elatex** na plamę
2. po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem papierowym
3. umyć czystą wodą odplamianą powierzchnię
4. odplamiacz Elatex przeznaczony do usuwania plam (np. markery nierozpuszczalne w wodzie, tłuszcze soki, itp.) powstałe na powierzchni wykładziny

**INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WYKŁADZIN LVT**

**Usuwanie dużych zabrudzeń oraz zabrudzeń poremontowych i pobudowlanych**

Potrzebne produkty:

** [](javascript:open_hires('','../products/data/3/pe_186_31_1_padmeister.jpg');)** [](javascript:open_hires('','../products/data/3/pe_191_31_1_quickstep.jpg');)

Mop

Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster

Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280

1. produkt **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** wlać w ilości 50 do 150 gram (zależne od wielkości zabrudzenia) do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. zanurzyć **Mop** w roztworze i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
3. wyszorować powierzchnię wykładziny używając **Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster z zielonym padem**
4. usunąć zabrudzenia **Mopem** wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
5. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
6. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego –przygotować kolejny wg pkt. 1

**INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WYKŁADZIN LVT**

**Pielęgnacja okresowa**

(przeprowadzić w momencie pojawienia się zarysowań na powierzchni wykładziny)

Potrzebne produkty:

**** 

Grunt Czyszczący

Emulsja Zabezpieczająca Połysk

Emulsja Zabezpieczająca Mat

Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster

**[](javascript:open_hires('','../products/data/3/pe_186_31_1_padmeister.jpg');)** [](javascript:open_hires('','../products/data/3/pe_191_31_1_quickstep.jpg');)

Mop

**Uwaga:** pielęgnacja okresowa składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap – czyszczenie gruntowne

Pożądane i osiągnięte efekty

- usunięcie wszystkich zabrudzeń

- usunięcie tłuszczy

- usunięcie plam

Drugi etap – aplikacja powłoki zabezpieczającej

Pożądane i osiągnięte efekty

- zniwelowanie śladów użytkowania wykładziny jak rysy i przetarcia

- zabezpieczenie powierzchni wykładziny przed rysowaniem powierzchni

- ułatwienie usuwania codziennych zabrudzeń

Pierwszy etap – czyszczenie zasadnicze

1. produkt **Grunt Czyszczący** wlać w ilości 50 do 150 gram (zależne od wielkości zabrudzenia) do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. zanurzyć **Mop** w roztworze i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
3. zostawić na kilka minut
4. wyszorować powierzchnię wykładziny używając **Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster**
5. usunąć zabrudzenia **Mopem** wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. innym mopem umyć podłogę czystą wodą
7. czynności powtarzać do momentu wyszorowania i wypłukania całej podłogi
8. zostawić podłogę do wysuszenia

Drugi etap – aplikacja powłoki zabezpieczającej

1. wybrać jedną z powłok zabezpieczających

- **Emulsja Zabezpieczająca Mat**

- **Emulsja Zabezpieczająca Połysk**

1. powierzchnia elastycznej wykładziny podłogowej powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, tłuszczu, olejów i wosków oraz wszelkich środków pielęgnacyjnych
2. wybraną powłokę aplikować przy pomocy czystego i suchego mopa
3. produkt wylewać małymi porcjami bezpośrednio na podłogę i rozprowadzać w jednym kierunki (nie mazać i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek)
4. pierwsza warstwa schnie ok. 30 do 45 min.
5. drugą warstwę należy nałożyć w kierunku prostopadłym do nakładania pierwszej
6. dwie warstwy schną ok. 6 do 8 godzin
7. po wyschnięciu podłoga nadaje się do użytku
8. nie polerować
9. mycie zabrudzeń codziennych przeprowadzać produktem **PU Środek do Codziennej Pielęgnacji**

Proszę o kontakt w przypadku pytań.

Andrzej Zabiega

Prezes Zarządu

mobil: +48 535 500 483

e-mail: [andrzej.zabiega@dr-schutz.eu](mailto:andrzej.zabiega@dr-schutz.eu)

[www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu)