**INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WYKŁADZIN LVT użytkowanie obiektowe**

Potrzebne produkty:

  

Elatex

Mop

PU Środek do Codziennej Pielęgnacji

**Usuwanie codziennych zabrudzeń**

 Wykładzina zabezpieczona powłoką **PU Siegel** lub warstwą poliuretanu nałożonego

 na etapie produkcji wykładziny

1. produkt **PU Środek do Codziennej Pielęgnacji** wlać w ilości 25 gram do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
3. w przypadku bardzo dużych zabrudzeń można podwoić dawkę koncentratu
4. zanurzyć **Mop**, wycisnąć i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
5. wypłukać **Mop,** dokładnie wycisnąć, zebrać zabrudzenie z powierzchni na którą naniesiony został roztwór wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
7. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1 do 3.
8. do czyszczenia podłogi można stosować maszyny szorująco zbierające
9. stosując maszyny szorująco zbierające postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń

**Usuwanie plam**

1. nanieść niewielką ilość odplamiacza **Elatex** na plamę
2. po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem papierowym
3. umyć czystą wodą odplamianą powierzchnię
4. odplamiacz Elatex przeznaczony do usuwania plam (np. markery nierozpuszczalne w wodzie, tłuszcze soki, itp.) powstałe na powierzchni wykładziny

**Usuwanie dużych zabrudzeń (również po okresie remontowo-budowlanym)**

Potrzebne produkty:

** ** 

Mop

Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster

Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280

1. produkt **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** wlać w ilości 50 do 150 gram (zależne od wielkości zabrudzenia) do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. zanurzyć **Mop** w roztworze i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
3. wyszorować powierzchnię wykładziny używając **Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster** lub przy użyciu maszyn szorująco zbierających
4. stosując maszyny szorująco zbierające postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia
5. usunąć zabrudzenia **Mopem** wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. do usuwania zabrudzeń wskazane jest używanie odkurzaczy wodnych
7. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
8. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego –przygotować kolejny wg pkt. 1

**Pielęgnacja okresowa**

(przeprowadzić w momencie pojawienia się zarysowań na powierzchni wykładziny)

Prosimy o informację gdy stwierdzą Państwo, że Wasza wykładzina jest porysowana i mocno zabrudzona.

Przeprowadzimy ocenę stanu podłogi i przedstawimy technologie renowacji wykładziny czyli w jaki sposób przywrócić wykładzinę do jej pierwotnego wyglądu.

Proszę o kontakt w przypadku pytań.

Z poważaniem

Andrzej Zabiega

Prezes Zarządu

mobil: +48 535 500 483

e-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

[www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu)