|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niżej wymienione produkty podłogowe zostały pomyślnie przetestowane na zastosowanie powłoki zabezpieczającej z lakieru poliuretanowego PU Siegel w podanych rodzajach wraz ze środkiem gruntującym Primer. Prosimy stosować produkty wg wskazań.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producent**  | **Produkt** | **zastosować****1x Primer,** **2x PU Anticolor**  | **zastosować****1x Primer,** **2x PU Color,** **1x Super PU Siegel** |
| **Ardex DE** | Pandomo K1 | ok | ok |
|  | Pandomo K2 | ok | ok |
|  | FA 20 | ok | ok |
|  | K55 | ok | ok |
|  | K80 | ok | ok |
|  | K 301 | ok | ok |
| **Bostik DE** | Niboplan 300 | ok | ok |
|  | Niboplan Best | ok | ok |
|  | Niboplan Express | Ok, without Primer | Ok, without Primer |
| **Chemotechnik DE** | Megaplan | ok | ok |
| **Chemos CZ** | CHEMOS Garáž | ok | ok |
| **Thomsit (PCI) DE** | XXL Power | ok | ok |
|  | XXL Xpress | ok | ok |
|  | SL 85 | ok | ok |
| **Kiesel DE** | Servoplan S111 | ok | ok |
|  | Servoplan P 200 Plus | ok | ok |
| **Mapei DE** | Ultraplan Maxi | ok | ok |
|  | Ultraplan Quick Traffic | ok | ok |
|  | Ultraplan Fast Truck | ok | ok |
| **Schönox DE** | DSP | ok | ok |
| **Sopro DE** | DFS 963 | ok | ok |
|  | DFS 964 | ok | ok |
|  | DFS 965 | ok | ok |
| **Uzin DE** | SC 993 | ok | ok |
| **Wakol DE** | Z 615 | ok | ok |

Aplikację lakieru przeprowadzać zgodnie z INSTRUKCJA APLIKACJI NA PODŁOGACH MINERALNYCHDr. Schutz - We Care About Floors

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. Schutz GmbHHolbeinstraße 1753175 BonnTel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29E-Mail: zentrale@dr-schutz.com | Dr. Schutz Polskaul. Dekoracyjna 365-722 Zielona GóraTel. 535500483andrzej.zabiega@dr-schutz.eu |  |  |

Wyżej wymienione porady techniczne dotyczące aplikacji zgodne są z naszą najlepszą wiedzą i najnowszą technologią. Dlatego też, korzystając z naszych produktów z uwzględnieniem podanych instrukcji i sugerowanych przez nas metod nie spowoduje uszkodzenia materiałów dla których te produkty są przeznaczone. Korzystanie z naszych produktów nie zwalnia użytkownika z własnych badań i sprawdzania zachowania stosowanych produktów, które dostarczamy pod kątem ich przydatności do zamierzonych procedur i celów. Nasze porady są zatem niewiążące i nie można ich wysuwać przeciwko nam - nawet w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności osób trzecich. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń, wytycznych i norm, a także zasad technologii. Wraz z wydaniem tej informacji o produkcie poprzednie wersje tracą ważność. |