**INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI PODŁÓG**

**EPOKSYDOWYCH I POLIURETANOWYCH wylewanych**

Przydatne produkty: Przydatne maszyny i urządzenia:

  

Odkurzacz do Pracy na Mokro

Grunt Czyszczący

  

Jednotarczowa Maszyna SRP1lub SRP2

Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280

 

Mop

PU Siegel

A: ekstra mat

B: mat

C: połysk

  

PU Środek do Codziennej Pielęgnacji

Pad

  

Elatex

Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster

 

Wałek Aquatop 10 mm

1. **Usuwanie codziennych zabrudzeń**

 Podłoga zabezpieczona powłoką **PU Siegel**

1. produkt **PU Środek do Codziennej Pielęgnacji** wlać w ilości 25 ml do wiadra (6 do 8) litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
3. w przypadku bardzo dużych zabrudzeń można podwoić dawkę koncentratu
4. zanurzyć **Mop**, wycisnąć i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
5. wypłukać **Mop,** dokładnie wycisnąć, zebrać zabrudzenie z powierzchni na którą naniesiony został roztwór wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
7. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1 do 3.

**UWAGA**: **PU Środek do Codziennej Pielęgnacji** można stosować do maszyn szorująco-zbierających.

 W takim przypadku czyszczenie należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi maszyny.

1. **Usuwanie dużych zabrudzeń**
2. produkt **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** wlać w ilości 50 do 150 gram (zależne od wielkości zabrudzenia) do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
3. zanurzyć **Mop** w roztworze i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
4. wyszorować powierzchnię wykładziny używając **Maszynę Jednotarczową** lub **Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster**
5. usunąć zabrudzenia **Odkurzaczem do Pracy na Mokro** lub **Mopem** wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
7. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1.

**UWAGA**: **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** można stosować do maszyn szorująco-zbierających.

 W takim przypadku czyszczenie należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi maszyny.

1. **Usuwanie plam**
2. nanieść niewielką ilość odplamiacza **Elatex** na plamę
3. po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem papierowym
4. umyć czystą wodą odplamioną powierzchnię.
5. **Czyszczenie gruntowne i naniesienie powłok zabezpieczających.**
6. Zalecamy zastosowanie powłoki z lakieru poliuretanowego – produkt o nazwie handlowej PU Siegel – pisemna gwarancja trwałości powłoki przez minimum 36 miesięcy np. w strefie wejściowej do centrum handlowego
7. Prosimy o kontakt w celu ocenienia stanu podłogi oraz przedstawienia oferty.
8. **OPIS PRODUKTÓW**
9. **Grunt Czyszczący** – środek do czyszczenia gruntownego usuwający wcześniej położone zabezpieczenia na wykładzinach elastycznych; bardzo dobrze czyści wykładziny z intensywnych zabrudzeń
* pH = 10,0
* wydajność 1 L = 10 do 30 m2
* pojemność 10,0 l, index 06170010;
* pojemność 0,750 l, index 06170750
1. **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** – czyści bardzo duże zabrudzenia (w tym kleje montażowe) lecz nie usuwa powłoki zabezpieczającej
* pH = 8,5
* wydajność 1 l = 250 do 500 m2
* pojemność 0,750 l, index 02170750
* pojemność 10,0 l, index 02170010
1. **Profi Grunt Czyszczący** - środek do czyszczenia gruntownego usuwający powłoki zabezpieczające z wykładzin elastycznych; polecany do szczególnie dużych zabrudzeń i skumulowanych wielu warstw starych powłok zabezpieczających; bardzo dobrze czyści wykładziny z bardzo intensywnych zabrudzeń uwaga: nie stosować do linoleum i kauczuku

- pH = 14,0

- wydajność 1 l = 10 do 30 m2

1. **PU Siegel**

A: ultra mat (stopień połysku >3) B: extra mat (st. poł. 5-7) C: mat (satyna 11-15) D: połysk (<75)

Dwuskładnikowy preparat poliuretanowy na bazie wody do zabezpieczania wykładzin podłogowych. Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Zmniejsza przyczepność brudu i ułatwia pielęgnację. Tworzy powłokę wyjątkowo odporną na ścieranie i działanie bezbarwnych środków chemicznych – gwarantowane 36 miesięcy funkcjonowania. Doskonała przyczepność, łatwa aplikacja, nie żółknie. Spełnia normy DIN 18032-2 i EN 14904 - nadaje się do podłóg sportowych (satynowy mat). Bardzo niska emisyjność (EMICODE: EC1 R). abZ-Nr. Z-157.20-69, przetestowany i zatwierdzony zgodnie z kryteriami AgBB dot. emisji lotnych związków

- pH = 8,0

- pojemność 5,0 l + 0,5 l utwardzacza lub 0,9 l + 0,1 l utwardzacza

- wydajność 5,5 l = 55 m2 (przy nałożeniu dwóch warstw)

UWAGA: do mycia zabrudzeń codziennych stosować PU Środek do Codziennej Pielęgnacji

1. **Pu – Środek do Codziennej Pielęgnacji** - do codziennego mycia wykładzin poliuretanowych, podłóg poliuretanowych i wykładzin zabezpieczonych poliuretanem; produkt skomponowany na bazie poliuretanu, bardzo dobrze czyszczący podłogę z codziennego zabrudzenia jednocześnie pozostawiający film poliuretanowy dodatkowo wzmacniający powierzchnię podłogi
* PH = 9,5
* wydajność 1,00 l = 1.000 m2
* pojemność 0,750 l, index 07150750
* pojemność 5,000 l, index 07150005
* sposób mycia: ręcznie mopem lub maszynowo
1. **Elatex** - uniwersalny odplamiacz do wszystkich podłóg i pokryć podłogowych z wyjątkiem dywanów i wykładzin z włókien naturalnych
* PH – 7,5
* pojemność – 0,200 l, index 13200200
* sposób użycia – bezpośrednio na miejsce czyszczone

Proszę o kontakt w przypadku pytań.

Z poważaniem

Andrzej Zabiega

Prezes Zarządu

mobil: +48 535 500 483

e-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

[www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu)