# 1 OPIS PRODUKTU

Koncentrat do czyszczenia wykładzin prądoprzewodzących, również po aplikacji produktami Dr.Schutz ESD. Skutecznie usuwa brud oraz pozostałości po tłuszczach. Nie wyjaławia podłoża, nie pozostawia powłok zabezpieczających, nie pozostawia smug.

# 2 PRZEZNACZENIE

Podłogi prądoprzewodzące.

# 3 SPOSÓB UŻYCIA

Usunąć brud z powierzchni za pomocą miotły lub odkurzacza. Rozcieńczyć PU Cleaner z zimną wodą w stosunku 1:200 (50 ml na 10l wody) i umyć podłogę. W celu uzyskania mocniejszego efektu można zwiększyć rozcieńczeniu lub używać maszyny jednotarczowej z czerwonym padem. Zebrać zabrudzenia mopem i powtórzyć czynność. Można zwiększyć rozcieńczenie do stosunku 1:400 (25ml na 10l wody) w przypadku użycia w pełni automatycznego urządzenia czyszczącego.

# 4 ZUŻYCIE

100ml/100m2. Zużycie może być większe w przypadku silnego zabrudzenia.

# 5 MAGAZYNOWANIE

Chronić przed mrozem. Magazynować w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym opakowaniu maksymalnie 2 lata od daty produkcji. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

# 6 DANE TECHNICZNE

Skład: mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, 5%-15% nie anionowych środków powierzchniowo czynnych, perfumy, LIMONENE, rozpuszczalniki.

pH: ok. 8,5

ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi.

CLP: GHS07. Niebezpieczeństwo. H319 działa drażniąco na oczy. P101 w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza zachować etykietę. P102 chronić przed dziećmi. P280 Nosić rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu oraz ochronę twarzy. P305+P351+P338 w kontakcie z oczami: ostrożnie opłukać wodą. Jeśli to możliwe, wyjąć soczewki I kontynuować płukanie. P337+P313 Jeśli podrażnienie oka nie ustępuje, skontaktuj się z lekarzem. P501 Zawartość / pojemnik / usuwać zgodnie z przepisami regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

# 7 UWAGI SPECJALNE

# 8 DODATKOWE INFORMACJE

## Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

## - Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania ESD Floor Cleaner.

## - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

## Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

## Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o. Dr. Schutz GmbH

## Ul. Dekoracyjna 3 Holbeinstraße 17

## 65-722 Zielona Góra D-53175 Bonn

## +48 535 500 483 Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40

## [andrzej.zabiega@dr-schutz.eu](mailto:andrzej.zabiega@dr-schutz.eu) Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46

## E-Mail:[export@dr-schutz.com](mailto:export@dr-schutz.com)

## www.dr-schutz.com

## KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącącymi ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi zaleceniami.