# 1 OPIS PRODUKTU

Delikatny środek na bazie naturalnego mydła, do pielęgnacji olejowanych i woskowanych podłóg z naturalnego drewna lub korka. Regeneruje i pielęgnuje zarazem czyszczoną powierzchnię, pozostawiając jedwabną powłokę ochronną.

# 2 PRZEZNACZENIE

Drewniane i korkowe podłogi olejowane i woskowane.

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie [www.dr-](http://www.dr-)schutz.com.

# 3 SPOSÓB UŻYCIA

Rozcieńczyć Płyn Czyszczący do Podłóg Olejowanych w proporcji 1:100 (100 ml na 10l wody), umyć podłogę mopem i pozostawić do wyschnięcia. Czyści i jednocześnie zabezpiecza czyszczoną powierzchnię. Regularne polerowanie powierzchni zwiększa wytrzymałość powłoki zabezpieczającej i jest szczególnie zalecane do powierzchni o dużym natężeniu ruchu.

**Uwaga**: Podłogi drewniane i parkiety są podłogami naturalnymi i nigdy nie powinny być narażone na wilgoć przez dłuższy czas, ponieważ mogą wchłonąć wodę i się zdeformować. Z tego powodu należy czyścić podłogę lekko wilgotną ściereczką lub mopem i nie wylewać płynu bezpośrednio na podłogę. Wielokrotne stosowanie nadmiernej ilości Płynu Czyszczącego do Podłóg Olejowanych może spowodować zwiększenie śliskości powierzchni, a tym samym zmniejszenie jej właściwości antypoślizgowych.

# 4 ZUŻYCIE

Codzienne czyszczenie: 0,1l/50m2 (rozcieńczenie 1:100).

# 5 MAGAZYNOWANIE

Płyn czyszczący do podłóg olejowanych należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed mrozem.

# 6 DANE TECHNICZNE

Skład: mniej niż 5% mydła, mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Zawiera konserwanty. Inne składniki: materiały procesowe.

GISCODE: GU 40

pH: 7,5 (koncentrat)

# 7 UWAGI SPECJALNE

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

# 8 DODATKOWE INFORMACJE

## Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

## - Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Płynu czyszczącego do podłóg olejowanych.

## - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

## Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

## Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o. Dr. Schutz GmbH

## Ul. Dekoracyjna 3 Holbeinstraße 17

## 65-722 Zielona Góra D-53175 Bonn

## +48 535 500 483 Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40

## [andrzej.zabiega@dr-schutz.eu](mailto:andrzej.zabiega@dr-schutz.eu) Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46

## KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, E-Mail:[export@dr-schutz.com](mailto:export@dr-schutz.com)

## XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego www.dr-schutz.com

## NIP 527-274-55-73, REGON 362590538

kapitał zakładowy 5.000 PLN

Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg podczas używania naszych produktów postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania produktów dostarczonych przez nas odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym - w odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich - nie mogą być powołane jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a wersje poprzednie tracą ważność.