**INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WYKŁADZIN WINYLOWYCH TKANYCH**

Przydatne produkty: Przydatne maszyny i urządzenia:

 

Automat Szorująco Zbierający

Scruber SC 250

Grunt Czyszczący

 

Automat Szorująco Zbierający

SC 100E

Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280

 [](javascript:open_hires('','../products/data/3/pe_191_31_1_quickstep.jpg');)

Mop

PU Środek do Codziennej Pielęgnacji

 [](javascript:open_hires('','../products/data/3/pe_186_31_1_padmeister.jpg');)

Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster

Elatex

**UWAGA:**

**nie zalecamy aplikować na powierzchnię wykładzin**

**żadnych powłok zabezpieczających**

1. **Usuwanie codziennych zabrudzeń**

Zalecamy prowadzenie czyszczenia jedną z maszyn

**Automat Szorująco Zbierający**

1. Stosując **Automat Szorująco Zbierający** należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia
2. Zalecamy stosować produkt o nazwie **PU Środek do Codziennej Pielęgnacji**
3. Przebieg czynności

- produkt **PU Środek do Codziennej Pielęgnacji** wlać w ilości 25 gram do 5 - 8 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia

- roztwór wlać do odpowiedniego pojemnika wybranego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi

- obsługując urządzenie nanieść produkt na podłogę

- włączając funkcję szorowania w urządzeniu wyszorować powierzchnię

- włączając w urządzeniu odkurzacz – usunąć zabrudzony płyn z podłogi

- zostawić podłogę do wyschnięcia

**Czyszczenie ręczne przy pomocy mopa**

1. produkt **PU Środek do Codziennej Pielęgnacji** wlać w ilości 25 gram do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
3. zanurzyć **Mop**, wycisnąć i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
4. wypłukać **Mop,** dokładnie wycisnąć, zebrać zabrudzenie z powierzchni na którą naniesiony został roztwór wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
5. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
6. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1 i 2.
7. **Usuwanie dużych zabrudzeń**

Zalecamy prowadzenie czyszczenia urządzeniem

**Automat Szorująco Zbierający**

1. Stosując **Automat Szorująco Zbierający** należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia
2. Do usuwania dużych zabrudzeń zalecamy stosować produkt o nazwie Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280
3. Przebieg czynności

- 100 do 150 gram produktu Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280 rozcieńczyć w 5 do 8 litrów zimnej wody

- roztwór wlać do odpowiedniego pojemnika urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi

- nanieść produkt na podłogę i wyszorować powierzchnię urządzeniem

- włączając w urządzeniu odkurzacz – usunąć zabrudzony płyn z podłogi

- zostawić podłogę do wyschnięcia

Usuwanie zabrudzeń ręcznie przy pomocy mopa

1. zanurzyć **Mop** w roztworze i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
2. wyszorować powierzchnię wykładziny używając **Maszynę Jednotarczową** lub **Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster**
3. usunąć zabrudzenia **Odkurzaczem do Pracy na Mokro** lub **Mopem** wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
4. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
5. **Usuwanie plam**
6. nanieść niewielką ilość odplamiacza **Elatex** na plamę
7. po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem papierowym
8. umyć czystą wodą odplamioną powierzchnię.
9. **OPIS RPODUKTÓW**
10. **Pu – Środek do Codziennej Pielęgnacji** - do codziennego mycia wykładzin poliuretanowych, podłóg poliuretanowych i wykładzin zabezpieczonych poliuretanem; produkt skomponowany na bazie poliuretanu, bardzo dobrze czyszczący podłogę z codziennego zabrudzenia jednocześnie pozostawiający film poliuretanowy dodatkowo wzmacniający powierzchnię podłogi

* PH = 9,5
* wydajność 1,00 l = 1.000 m2
* pojemność 0,750 l, index 07150750
* pojemność 5,000 l, index 07150005
* sposób mycia: ręcznie mopem lub maszynowo

1. **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** – czyści bardzo duże zabrudzenia (w tym kleje montażowe) lecz nie usuwa powłoki zabezpieczającej; doskonale czyści płytki podłogowe

* pH = 8,5
* wydajność 1 l = 250 do 1000 m2
* pojemność 0,750 l, index 02170750
* pojemność 10,0 l, index 02170010

1. **Elatex** - uniwersalny odplamiacz do wszystkich podłóg i pokryć podłogowych z wyjątkiem dywanów i wykładzin z włókien naturalnych

* PH – 7,5
* pojemność – 0,200 l, index 13200200
* sposób użycia – bezpośrednio na miejsce czyszczone

Proszę o kontakt w przypadku pytań.

Z poważaniem

Andrzej Zabiega

Prezes Zarządu

mobil: +48 535 500 483

e-mail: [andrzej.zabiega@dr-schutz.eu](mailto:andrzej.zabiega@dr-schutz.eu)

[www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu)