**INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI**

**PODŁOGA SPORTOWA**

**WYKŁADZINA LINOLEUM**

**Wszystkie proponowane produkty spełniają wymagania norm sportowych**

**EN14904 i DIN18032**

1. **Usuwanie codziennych zabrudzeń**

Czyszczenie maszynowe

1. stosując maszyny szorująco zbierające lub inne urządzenia do mycia podłóg należy ściśle stosować się do instrukcji użytkowania urządzenia
2. produkt **R 1000 Płyn do Codziennej Pielęgnacji** wlać w ilości 50 gram do 10 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
3. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
4. w przypadku bardzo dużych zabrudzeń można podwoić dawkę koncentratu
5. przeprowadzić czyszczenie maszyną zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia

Czyszczenie ręczne

1. produkt **R 1000 Płyn do Codziennej Pielęgnacji** wlać w ilości 25 gram do 6-8 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. zanurzyć **Mop**, wycisnąć i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
3. wypłukać **Mop, bardzo** dokładnie wycisnąć i zebrać zabrudzenie z powierzchni na którą naniesiony został roztwór wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
4. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
5. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1 do 3.
6. **Usuwanie plam**
7. nanieść niewielką ilość odplamiacza **Elatex** na plamę
8. po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem papierowym
9. umyć czystą wodą odplamianą powierzchnię.
10. **Usuwanie dużych zabrudzeń**

Czyszczenie maszynowe

1. stosując maszyny szorująco zbierające lub inne urządzenia do mycia podłóg należy ściśle stosować się do instrukcji użytkowania urządzenia
2. produkt **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** wlać w ilości 50 do 150 gram (zależne od wielkości zabrudzenia) do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
3. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
4. przeprowadzić czyszczenie maszyną zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia

Czyszczenie ręczne

1. produkt **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** wlać w ilości 50 do 150 gram (zależne od wielkości zabrudzenia) do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. zanurzyć **Mop** w roztworze i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
3. wyszorować powierzchnię wykładziny używając **Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster**
4. usunąć zabrudzenia **Odkurzaczem do Pracy na Mokro** lub **Mopem** wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
5. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
6. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1
7. **Aplikacja powłok zabezpieczających (tzw. polimeryzacja)**

Zalecamy stosowanie następujących powłok zabezpieczających:

1. **PU Siegel satyna mat** – lakier poliuretanowy; udzielamy 5 letniej pisemnej gwarancji na funkcjonowanie lakieru na podłodze
2. **Secura Matowa Powłoka Polimerowa** – powłoka akrylowa z roczną gwarancją funkcjonowania na podłodze

Instrukcje aplikacji powłok dostępne na stronie [www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu)

Prosimy o kontakt w momencie gdy wykładzina wykaże potrzebę gruntownego wyszorowania, usunięcia dużej ilość rys oraz gdy wg oceny użytkownika stan wykładziny będzie niezadawalający.

Firma Dr. Schutz przeprowadza renowacje podłóg – odtwarzamy kolory boisk oraz linii boisk. Gwarantujemy pisemnie niezmienność kolorów oraz brak strzępienia linii boisk przez 30 lat.

Przydatne produkty:



R 1000 Płyn do Codziennej Pielęgnacji



Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280

 

Elatex



Mop



Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster

1. **OPIS RPODUKTÓW**
2. **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** – czyści bardzo duże zabrudzenia (w tym kleje montażowe) lecz nie usuwa powłoki zabezpieczającej
* pH = 8,5
* wydajność 1 l = 250 do 1.000 m2
* pojemność 0,750 l, index 02170750
* pojemność 10,0 l, index 02170010
1. **R 1000 – Płyn do Codziennej Pielęgnacji** – koncentrat do czyszczenia wykładzin elastycznych z codziennych zabrudzeń
* PH = 9,5
* wydajność 1 l = 1000 m2
* pojemność 0,750 l, index 00170750
* pojemność – 10,0 l, index 00170010
1. **Elatex** - uniwersalny odplamiacz do wszystkich podłóg i pokryć podłogowych z wyjątkiem dywanów i wykładzin z włókien naturalnych
* PH – 7,5
* pojemność – 0,200 l, index 13200200
* sposób użycia – bezpośrednio na miejsce czyszczone

Proszę o kontakt w przypadku pytań.

Z poważaniem

Andrzej Zabiega

Prezes Zarządu

mobil: +48 535 500 483

e-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

[www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu)