**INSTRUKCJA CZYSZCZENIA WYKŁADZIN PCW**

Przydatne produkty: Przydatne urządzenia:

 [](javascript:open_hires('','../products/data/3/pe_191_31_1_quickstep.jpg');)

Mop

Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280

 [](javascript:open_hires('','../products/data/3/pe_186_31_1_padmeister.jpg');)

Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster

PU Środek do Codziennej Pielęgnacji

1. **Usuwanie codziennych zabrudzeń**

Wykładzina zabezpieczona lakierem poliuretanowym PU – np. powłoka **PU Siegel**

firmy Dr. Schutz

1. produkt **PU Środek do Codziennej Pielęgnacji** wlać w ilości ok. 25 mililitrów do 6 – 8 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
3. w przypadku bardzo dużych zabrudzeń można podwoić dawkę koncentratu
4. zanurzyć **Mop**, wycisnąć i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
5. wypłukać **Mop,** dokładnie wycisnąć, zebrać zabrudzenie z powierzchni na którą naniesiony został roztwór wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
7. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1 do 3.
8. używając maszyn szorująco zbierających (np. Clever XS) należy stosować zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia
9. **Usuwanie dużych zabrudzeń**
10. produkt **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** wlać w ilości 50 do 150 mililitrów (zależne od wielkości zabrudzenia) do ok. 5 - 6 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
11. zanurzyć **Mop** w roztworze i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
12. wyszorować powierzchnię wykładziny używając **Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster** lub maszynę szorująco zbierającą
13. usunąć zabrudzenia maszyną szorująco zbierającą lub odkurzaczem wodnym lub **Mopem** wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
14. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
15. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1
16. używając maszyn szorująco zbierających należy stosować zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia

**OPIS RPODUKTÓW**

1. **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** – czyści bardzo duże zabrudzenia (w tym kleje montażowe) lecz nie usuwa powłoki zabezpieczającej; doskonale czyści płytki podłogowe

* pH = 8,5
* wydajność 1 l = 250 do 1000 m2
* pojemność 0,750 l, index 02170750
* pojemność 10,0 l, index 02170010

1. **Pu – Środek do Codziennej Pielęgnacji** - do codziennego mycia wykładzin poliuretanowych, podłóg poliuretanowych i wykładzin zabezpieczonych poliuretanem; produkt skomponowany na bazie poliuretanu, bardzo dobrze czyszczący podłogę z codziennego zabrudzenia jednocześnie pozostawiający film poliuretanowy dodatkowo wzmacniający powierzchnię podłogi

* PH = 9,5
* wydajność 1,00 l = 1.000 m2
* pojemność 0,750 l, index 07150750
* pojemność 5,000 l, index 07150005
* sposób mycia: ręcznie mopem lub maszynowo

Prosimy o kontakt w przypadku pytań.

Andrzej Zabiega

mobil: +48 535 500 483